Generator and Drive Belt Tensioner Bracket Removal. Chevrolet PJJ 2001

For 1990-2009 cars

1. Remove the fuel injection control module harness bracket nuts (1).
2. Remove the fuel injection control module harness bracket (2).
3. Remove the schrader valve (3).
4. Remove the oil separator bracket (4).
5. Remove the right idler pulley retaining bolt.
6. Remove the right idler pulley.
7. Remove the left idler pulley bolt.
8. Remove the left idler pulley.
9. Remove the tensioner pulley bolt.
10. Remove the tensioner pulley.
11. Remove the drive belt tensioner and generator mounting bracket bolts.
12. Remove the drive belt tensioner and generator mounting bracket.